Zał. do SIWZ nr 7 

Schemat przebiegu trasy turystycznej „Wokół Pieskowej Skały” wraz z projektem rozbudowy.
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INWENTARYZACJA ZADANIA  INWESTYCYJNEGO.

Planowany przebieg rozbudowy szlaku „Wokół Pieskowej Skały”

Początek rozbudowy - szlak istniejący - działka drogowa nr 1930. Następnie przebieg odcinkami:
1. nr 1931 - 1330 mb, 
2. nr 1931 oraz nr 1700/18 – 330 mb,
3. nr 1931 – 1630 mb,
4. nr 1268 – 100 mb,
5. nr 1268 oraz 1261 – 1450 mb,
6. nr 1267 – 200 mb,
7. nr 1266 – 2220 mb,
8. droga wojewódzka nr 773 – 210 mb,
9. nr 1670/1 -825 mb,
10. nr 1237 – 2700 mb,
11. nr 1238 – droga ślepa prowadząca do cmentarza z I wojny światowej – 380 mb
12. droga powiatowa nr 18281 o nawierzchni - 2900 mb

13. droga wojewódzka nr 773 - 350 mb 

Koniec rozbudowy - szlak istniejący - działka drogowa nr 1905/2.
Utwardzenie odcinków szlaku rowerowego
Łączna długość nowo wytyczonego szlaku: 14,625 km

Łączna długość utwardzenia: 7,310 km

Utwardzenie odcinków – asfalt:

· szerokość utwardzenie: 3,0 m

· dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego: grubość 20 cm

· górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego: grubość 10 cm

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: grubość 4 cm

Oznakowanie projektowanych tras rowerowych.

Oznakowanie zgodnie z Instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK z 2007 r. (www.ptttk.pl zakładka turystyka aktywna) oraz n/w aktami prawnymi: 
1. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170/02, poz. 1393),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, załączniki 1-4 z dnia 23 grudnia 2003 r.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 października 2003 r.).
Główne oznakowanie:

· 8 tablic informacyjnych z mapami na drewnianym rusztowaniu o wysokość ok. 3,5 m, mocowanie w gruncie na głębokość ok. 0,8 m, na ceownikach zalanych betonem.

· znaki R-1, R-1a mocowane na tablicach, słupkach drewnianych lub metalowych oraz na istniejących obiektach (słupy, znaki drogowe, itp.)
· znaki R-3 dojazdowe do obiektów, np.: do cmentarza z I wojny świat oraz wskazujące zjazd na inne szlaki lub do drogi głównej, skróty, itp.

Znaki z blachy stalowej ocynkowanej z nadrukami z zastosowaniem folii odpornej na działanie światła i warunków atmosferycznych; tył malowany proszkowo. Oznakowanie przykręcone do słupków rusztowania, zabezpieczone wkrętami przed przekręceniem.

Wszystkie rusztowania zawierać będą następujące elementy:
1. drogowskazy,

 nowa część Szlaku Rowerowego „Wokół Pieskowej Skały” zgodnie z decyzją PTTK zostanie oznakowana kolorem zielonym.
2. miejsce na logo, herb gminy, logo UE, Województwa Małopolskiego, MRPO,

3. tabliczka z ostrzeżeniem,

tabliczka zawierać będzie m.in. informacje ostrzegające turystów przed zjazdem na drogę wojewódzką,
4. daszek imitujący gont:

zamontowany nad mapą pozwoli na jej dodatkowe zabezpieczenie przez czynnikami atmosferycznymi,

5. mapa trasy,

mapa formatu 600x600 lub o podobnym rozmiarze zostanie wykonana na folii samoprzylepnej, zalaminowanej na wodoodpornej płycie budowlanej OSB 
Po oblamowaniu ramkami i przesłonięciu pleksą płyta zostanie przykręcona do słupków rusztowania. Dopuszcza się wykonanie map na podkładzie z blachy.
· Schematyczna mapa zawierać będzie:

· przebieg całej trasy,

· punkt orientacyjny z krótkim opisem (miejsce, w którym aktualnie znajduje się turysta),

· rozmieszczenie zabytków, pomników przyrody,

· miejsca lokalizacji infrastruktury okołoturystycznej oraz Urzędu Gminy, szkoły, Schroniska Młodzieżowego, najbliższych obiektów gastronomicznych i noclegowych,

· przebieg okolicznych tras rowerowych oraz możliwości zjazdu (wskazanie najprostszej drogi dotarcia do innych jurajskich szlaków oraz najciekawszych miejsc znajdujących się poza trasą np. do Zamku w Ojcowie, Jaskini Łokietka, Doliny Sąspowskiej),

6. słupki drewniane: 
podstawa konstrukcji rusztowania oraz wszystkich jego elementów, w tym mapy. Drewniane słupki zostaną pokryte impregnatem zabezpieczającym je przed korozją,

7. ceownik:

metalowa konstrukcja przymocowana do słupków rusztowania, stanowiąca element stabilizujący całość. Po wkopaniu w grunt zostanie zalana betonem, uniemożliwiając tym samym wyrwanie rusztowań przez czynniki atmosferyczne (silny wiatr) lub ich ewentualną kradzież.

Rusztowanie pod mapkę i drogowskazy.
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	drogowskazy

	
	

	
	miejsce na logo, herb, itp..

	
	

	
	tabliczka z ostrzeżeniem

	
	

	
	daszek imitujący gont, dwuspadowy, wykonany z desek obiciowych

	
	

	
	mapa formatu 600x600 lub podobnego rozmiaru;

druk kolorowy, na folii samoprzylepnej, zalaminowany na płycie OSB 18 mm oblamowanej ramkami; przesłonięta pleksą
lub na podkładzie z blachy

	
	

	
	słupek drewniany

	
	

	
	ceownik

między gruntem, a słupkiem prześwit

	
	


Cztery z pośród tablic informacyjnych posiadać będzie także charakter edukacyjny poprzez umieszczenia dodatkowych informacji historycznych i krajobrazowych. Tablice winny być 
o wymiarach min. 2x1 mb i wyglądem zbliżone do załączonych poniżej zdjęć.
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 Lokalizacja:

· Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej, 
· Cmentarz Wojenny z okresu I Wojny Światowej, na końcu drogi gminnej na skraju lasu przy ławeczce
· pozostałości po dołach przeciwpancernych z czasów II Wojny Światowej, 
· skała wapienna - trasa wspinaczkowa (tablica winna być opracowana przez specjalistów – osobę zajmującą się wspinaczką skałkową)
Znaki winny być wykonane z blachy cynkowej z naniesioną folią odblaskową lub pomalowanej farbą fluoroscencyjną. Przynajmniej ich dwie krawędzie powinny być odgięte do tyłu. Gotowe znaki zostaną przykręcone do cynkowych lub drewnianych słupków - bezpośrednio lub przy użyciu ocynkowanych obejm. 

Słupki o średnicy, co najmniej 50 mm zostaną umocowane w gruncie przy użyciu poprzeczek, gruzu i chudego betonu w sposób uniemożliwiający przekręcenie słupa. Istnieje możliwość zamontowania piktogramów (oznakowań) bezpośrednio na budynkach zlokalizowanych przy trasie przejazdu, innych obiektach. Dopuszcza się malowanie znaków na drzewach poprzez wykonanie odkorowania powierzchni pod znak na wysokości około 1,8–2 m a następnie naniesienie wodoodporną farbą znaku R-1 lub R-1a).

Oznakowanie trasy turystycznej 
	l.p.
	element
	ilość [szt.]

	1
	znaki szlaku R-1, R-1a, R-3 – 14 
	46

	
	słupki drewniane
	17

	2
	tablice informacyjne 
	4

	2a
	tablice informacyjno edukacyjne o wymiarach min 2 mb x 1 mb
	4
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